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ООО «Айфо–технолоджи»

Подавитель микрофонов, подслушивающих устройств и диктофонов  
«BugHunter DAudio bda–1»
Руководство по эксплуатации
ИНТК.433523.028 РЭ

[image: image2.png]



Настоящее руководство знакомит пользователя с конструкцией, правилами эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, ремонт, хранение и транспортирование) изделия «Подавитель микрофонов, подслушивающих устройств и диктофонов «BugHunter DAudio bda–1»» (далее по тексту – изделие).

Изделие предназначено для защиты места переговоров от средств съёма акустической информации. Изделием блокируются радиомикрофоны, проводные микрофоны и большинство профессиональных цифровых диктофонов, включая диктофоны в мобильных телефонах (смартфонах)*. При блокировании средств съёма речевой информации в изделии используется ультразвуковая помеха. Изделие предназначено для организации дополнительного канала подавления при совместной работе с другими устройствами серии «BugHunter DAudio bda»**.
* Производитель не может гарантировать полное подавление абсолютно любых марок и типов микрофонов записывающих устройств. Это обусловлено тем, что ассортимент рынка записывающих устройств постоянно меняется, и протестировать абсолютно все устройства не представляется возможным.

** Производитель не гарантирует полное подавление микрофонов записывающих устройств при самостоятельном использовании изделия (без использования других устройств «BugHunter DAudio bda»).
Перед использованием приобретенного Вами изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Соблюдение приведенных в руководстве правил, ограничений и указаний продлит срок службы изделия и позволит использовать его наиболее эффективно.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Изделие является портативным прибором, предназначенным для защиты мест переговоров от средств съема акустической информации.

1.2. Условия эксплуатации изделия:
– температура окружающего воздуха, ◦С .............................................................. от +5 до 55

– относительная влажность воздуха при 25 ◦С, % .......................................................... до 98

– атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) ........................... от 66,6 до 106,6 (от 500 до 800)

1.3. Технические характеристики
1.3.1. Внешний вид изделия показан на Рисунке 1.
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Рисунок 1 – Внешний вид изделия
1.3.2. Характеристики изделия: 
– Габаритные размеры, мм, не более ............................................................................. 100x120х45
– Масса, кг, не более ...................................................................................................................... 0,4
– Напряжение внешнего источника питания (сетевого адаптера), В ........................................ 12
– Максимальный ток, потребляемый изделием, А, не более ......................................................0,5
– Эффективное (максимальное) расстояние подавления средств съема 
акустической информации, м, до …….............................................................................................7
– Эффективное (оптимальное) расстояние подавления средств съема 
акустической информации, м, до .....................................................................................................2
– Звуковое давление на расстоянии 1 м от излучателей, дБ, не менее .....................................124
1.4. Состав изделия
Состав изделия и комплект поставки приведены в Таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Подавитель микрофонов, подслушивающих устройств и диктофонов 
«BugHunter DAudio bda–1» ТУ 26.40.31–006–64062607–2018
	1

	2
	Внешний источник питания от сети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В (сетевой адаптер)
	1

	3
	Пульт дистанционного управления
	2

	4
	Индивидуальная упаковка
	1

	5
	Руководство по эксплуатации ИНТК.433523.028 РЭ
	1


1.5. Устройство и работа
1.5.1. Расположение основных частей изделия представлено на Рисунке 2.
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Рисунок 2 – Расположение основных частей изделия
1 – передняя панель с ультразвуковыми излучателями 
2 – светодиодный индикатор
3 – гнездо подключения внешнего источника питания (сетевого адаптера)
4 – пульт дистанционного управления

1.5.2. Изделие работает под управлением микропроцессорной платы со специальным программным обеспечением.

1.5.3. Излучатели изделия формируют специальные звуковые волны высокой частоты (форма сигнала определяется программным обеспечением в соответствии с авторским алгоритмом). 
1.5.4. Питание изделия осуществляется от внешнего источника питания, входящего в комплект поставки.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1. Эксплуатационные ограничения
2.1.1. Уровень ультразвукового давления на расстоянии 1 метр и менее от включенного изделия может превышать максимально допустимый безопасный для человека уровень излучения по СанПин 2.2.4/2.1.8.582–96, что может нанести вред Вашему здоровью!
2.1.2. Не держите включенное изделие на близком расстоянии от ушей человека – это может привести к головной боли и временной потере слуха!

2.1.3. Не повреждайте излучатели, расположенные на передней панели за акустической тканью, посторонними предметами. Повреждение излучателей вызовет неправильную работу изделия, снизит его эффективность или выведет изделие из строя!

2.1.4. Не закрывайте переднюю панель во время работы изделия руками, одеждой и т.п.!

2.1.5. Не давайте изделие детям!

2.1.6. Многие домашние животные (собаки, кошки, грызуны и т.д.) болезненно реагируют на ультразвук, поэтому, по возможности, избегайте использования изделия в их присутствии!
2.2. Использование изделия
2.2.1. Изделие следует располагать таким образом, чтобы излучатели были направлены в сторону предполагаемого места размещения средства съема акустической информации (диктофона, микрофона, «жучка» и т.п.), например, в сторону пришедших посетителей, клиентов, стола переговоров и т.д. Оптимальное расстояние от излучателей изделия до микрофона подслушивающего устройства – до 2–х метров.

2.2.2. Включение и выключение изделия
Для того чтобы включить изделие, подключите сетевой адаптер к гнезду (поз. 3). Затем нажмите кнопку 
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 на пульте дистанционного управления (поз. 4). При этом должен загореться светодиодный индикатор (поз. 2), изделие начнет генерировать ультразвуковую помеху. Выключение изделия производится нажатием кнопки 
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 на пульте дистанционного управления.

2.2.3. При отключении электропитания изделие запоминает текущее состояние и автоматически восстанавливает его при возобновлении подачи питания. 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание заключается в очистке внешней поверхности изделия по мере ее загрязнения.

4. Виды возможных неисправностей
Характерные неисправности и методы их устранения указаны в Таблице 2.
Таблица 2

	Описание неисправности
	Возможные причины
	Методы устранения

	При включении изделия посредством пульта дистанционного управления светодиодный индикатор (поз. 2 Рис. 2) не светится, не генерируется ультразвуковая помеха 
	Отсутствует внешнее электропитание
	Проверить подключение электропитания

	
	Разряжен элемент питания пульта дистанционного управления
	Произвести замену элемента питания

	
	Неисправно изделие
	Отправить изделие в ремонт


5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ, ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ
Каждое изделие согласно комплекту поставки, указанному в Таблице 1, упаковывается в индивидуальную упаковку из гофрированного картона. Перемещение изделий внутри упаковки не допускается. Упакованные изделия укладываются в транспортную тару: ящик из гофрированного картона ГОСТ 22637.

В упакованном виде изделия могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом в крытых вагонах или контейнерах, авиационным транспортом в герметизированных отсеках.

При транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных изделий от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

Условия транспортирования:

– температура окружающей среды от –50 до 50 (С; 
– относительная влажность до 95 % при температуре 25 (С;

– атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

– пиковые ударные ускорения до 147 м/с² (15 g), при длительности действия ударного ускорения 10–15 мс.

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Подавитель микрофонов, подслушивающих устройств и диктофонов 
«BugHunter DAudio bda–1» ТУ 26.40.31–006–64062607–2018
заводской номер    ____________________

дата изготовления ____________________

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

штамп ОТК ___________________
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 26.40.31–006–64062607–2018 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в эксплуатационных документах.
7.2. Срок службы изделия – 5 лет. 
7.3. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа продавца в гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием–изготовителем.
7.4. Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия–изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств поставщика.
7.5. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

– по истечении срока гарантии;

– при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;

– при наличии механических повреждений, приводящих к отказу изделия после ввода его в эксплуатацию;

– если нарушено пломбирование предприятия–изготовителя.
7.6 Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком эксплуатации осуществляется за счет средств потребителя.
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  Производитель сохраняет за собой право вносить поправки и изменять характеристики изделия, улучшающие его потребительские свойства.

Служба технической поддержки производителя: www.i4technology.ru

По вопросам обмена, гарантийного и послегарантийного обслуживания необходимо обращаться к дистрибьютору, осуществившему продажу продукции. Контакты дистрибьютора указаны в его гарантийном талоне.
Гарантийный талон      [image: image8.png]. Technology
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Наименование изделия: Подавитель микрофонов, подслушивающих устройств и диктофонов «BugHunter DAudio bda–1»

Заводской номер   ____________________________________________________________________

Дата изготовления  ____________________________________________________________________
Штамп ОТК  _________________________________________________________________________
Дата продажи _________________________________________________________________________
Подпись и печать продавца _____________________________________________________________
Изделие надлежащего качества, укомплектовано,

технически исправно, претензий не имею   _______________________________________________
                                                    


                 (подпись покупателя)
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